Logotipo

Descrição gerada automaticamente

## Detalhamento de Comprovações 50.2.1

50.2.1. O serviço deverá prover suporte à mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas técnicas incluindo, mas não se restringindo a:  
  
**d) Limitação de taxa de tráfego;**

VPN

Para proteção dedicada a este tipo de conexão a solução NSFOCUS possui a possibilidade de incluir o monitoramento dos protocolos ESP e AH através da funcionalidade de Protocol ID Check Policy (5.1.2.20 Protocol ID Check Policy – pag 117 a 118 – NSFOCUS ADS User Guide). Esta funcionalidade permite inserir o código do protocolo segundo sua RFC e iniciar o monitoramento, assim como aplicar políticas de controle de trafego com ações estabelecidas.  
  
Ping do CPE em BH para o PE em BH:

